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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска библиотека Вршац 
Адреса: Светосавски трг 2, Вршац, 26300 
Интернет страница: www.bibliotekavrsac.org.rs 


1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 


1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН-03/2016 су радови – Реконструкција фасаде Градске библиотеке Вршац

1.4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења Уговора. 
1.5. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца.



1.6. Пријем понуда и рок за подношење понуда


Понуђач подноси понуду у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће предати понуђачу потврду о пријему понуде.


Рок за подношење понуда је 21.09.2016. године до 12:00 часова.


1.7. Подношење понуде 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 


Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Подношење електронске понуде није допуштено.


Понуде се достављају на адресу: Градска библиотека Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА: РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ВРШАЦ - НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је на горе наведеној адреси.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Рок важења понуде не може бити краћи од 80 (осамдесет) дана од дана отварања понуда.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


1.8. Отварање понуда


Јавно отварање понуда одржаће се дана 21.09.2016. године у 13:00 часова, у салону Градске библиотеке Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац .

Отварањe понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача су дужни да комисији наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.9. Рок за доношење Одлуке о додели Уговора


Одлука о додели Уговора биће донета у року од 9 (девет) дана, од дана јавног отварања понуда.


1.10. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт:  Маја Качарић
Е - mail адреса (или број факса): biblioteka.vrsac@gmail.com 


II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН-03/2016 су радови -
ОРН: 45443000 – фасадни радови.










III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.


Спецификација предмета је дата у оквиру Обрасца понуде са спецификацијом радова (Образац 9).



Рок за извођење радова

Извођач је дужан да радове изврши по унапред договореној динамици са одговорним лицем наручиоца.

Наручилац прихвата рок који није дужи од 80 радних дана, не рачунајући дане када се због неповољних временских прилика не могу изводити радови, од дана закључења уговора.

Динамику извођења радова направиће извођач - потенцијално најповољнији понуђач пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца.

Место извођења радова

Радови се изводе на објекту Градске библиотеке Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац

Обавезе Извођача

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 – исправка , 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС);, а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Извођач је дужан да о свом трошку:

· организује радове и успостави ред по свим правилима струке који обезбеђује успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова и лица на раду; 

· да устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза, Извођача по овом Уговору, да води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста и извршених анализа грађевинског материјала и на тој основи оформи и одржава редован систем извршења по захтевима Наручиоца по правилима струке; 

· да надзорним органима обезбеди и стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди услове за уредно вршење надзора на градилишту. 
· Извођач има обавезу повећане опрезности и дужан је да се придржава следећих посебних обавеза:

· да предузме све нужне мере за обезбеђење противпожарне заштите и заштите на 

· раду, 

· да у свему следи инструкције надзорног органа и 

· да све површине које користи за извођење радова, а које је оштетио у току радова доведе у првобитно стање,

· заштити суседне објекте од штете, а ако штета настане да је доведе у првобитно стање,

· да обезбеди заштиту зоне улаза у објекат, као и заштиту корисника Библиотеке.


Обавезе Наручиоца

Наручилац је обавезан:

· да именује надзорни орган одговарајуће стручне спреме и радног искуства за предметне радове и да један примерак акта достави Извођачу пре увођења у посао, 

· да на уговорени дан уведе Извођача у посао и о томе сачини Записник, који треба да потпишу овлашћена лица уговорних страна, 

· да плати уговорену цену, по привременој ситуацији на 30 календарских дана и по окончаној ситуацији овереној од стране надзорних органа у прописаним роковима. 

Примопредаја

Примопредаја изведених радова између уговорних страна извршиће се у року од 10 дана након завршетка радова.

О примопредаји се води записник.

Примопредају радова врши комисија састављена од председника и два члана, од којих су председник и један члан из реда наручиоца, а други члан из реда извођача радова.

	Раду комисије за примопредају присуствује и лице коме је био поверен стручни надзор над извођењем радова.

Праћење и реализација Уговора

Лице именовано за председника комисије (из реда наручиоца), дужно је да својим потписом потврди рачун и друга документа потребна за плаћање, да прати средство финансијског обезбеђења, да сачини извештај о реализацији уговора и да извештај о реализацији уговора достави одговорном лицу Наручиоца.

Стручни надзор

Наручилац је дужан да обезбеди стручни надзор над извођеним радовима.

Уговорна казна

Ако Извођач закасни са извођењем радова или са предајом објекта наручилац може да за сваки дан закашњења наплати казну у износу од 2 ‰ (два промила) од укупне вредности уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне коју по основу из претходног става Извођач плаћа наручиоцу може да износи највише 5% уговорене цене радова.

Уколико би услед закашњења Извођача за Наручиоца настала штета у већем износу од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду целог износа штете.

Oбилазак локације на којој ће се изводити радови

Наручилац дозвољава и омогућава обилазак локације на којој ће се изводити радови, у присуству одговорног лица наручиоца, 14.09.2016. у 13 часова, с циљем да се понуђачи упознају са постојећим стањем и условима за извођење радова по овој јавној набавци, односно, да затечено стање и услове узму у обзир приликом припремања понуде по овој јавној набавци.
Понуђачи су дужни да одговорном лицу наручиоца предају овлашћење које је издато, потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача. По окончању обиласка, овлашћени представници понуђача ће добити потврду о реализованом обиласку.

IV   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.	Подаци о језику 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача. Прецизније речено, доставља се документ на страном језику и оверени превод тог документа на српски језик.

	2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде


Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Обавезно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

3. ПАРТИЈЕ
	Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
	Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

	5. Начин измене, допуне и опозива понуде


У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска библиотека Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова број ЈН-03/2016, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова број ЈН-03/2016, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова број ЈН-03/2016, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова број ЈН-03/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (образац 9), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац 9) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
· понуђачу који ће издати рачун, 
· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити у законском року, према условима датим у конкурсној документацији у моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава аванс.
9.2. Захтеви у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок за завршетак радова је најкасније 80 радних дана од дана потписивања уговора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 80 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеца, рачунајући од дана записнички извршене примопредаје радова.

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке који су настали због тога што се извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун извођача.


10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Градска библиотека Вршац, Светосавски трг 2, 26 300 Вршац, електронске поште на e-mail: biblioteka.vrsac@gmail.com, или факсом на број 013/832-955 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj ЈН-03/2016“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 


15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока и цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио  краћи рок за извођење радова. У случају истог понуђеног гарантног рока, цене и рока за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.


17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3).
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 






21. Средства финансијског обезбеђења 
Средство финансијског обезбеђења је оригинал сопственa бланко меницa за добро извршење посла.

21.1. Изјава о финансијском обезбеђењу

Понуђач је дужан да у понуди достави Изјаву о финансијском обезбеђењу. Предметна Изјава је саставни део конкурсне документације.

21.2. Оригинал сопствена бланко меница

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора (уговор се закључује са одложним условом и ступа на правну снагу испуњењем обавезе у вези са финансијским обезбеђењем), преда Наручиоцу:

· Бланко соло меницу за добро извршење посла оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница 

· овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

Менично овлашћење, да се меницa без сагласности понуђача, може поднети на наплату у висини од 10% од укупно уговорене премије, у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору. Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

· Потврду о регистрацији менице, 

· Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора). 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 
снази. 

По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача 

21.3. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке као и уговорне обавезе.

21.4. Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

· непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке; 
· поступао супротно забрани из члана 25. Закона; 
· учинио повреду конкуренције; 

· доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

· одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке конкурсне документације су:
· правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

· исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

· исправа о наплаћеној уговорној казни; 
· рекламације корисника, које нису отклоњене у уговореном року; 

· изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

· доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

· уговор о раду, уговор о делу или било која писана исправа, која потврђује да је лице које је учествовало у поступцима јавних набавки или са њим повезана лица, у року од две године након престанка радног односа код наручиоца, радно ангажована код добављача или код лица повезаних са тим добављачем, уколико је вредност уговора додељених том добављачу у последњих годину дана пре престанка радног односа представника Наручиоца већа од 5% укупне вредности свих уговора које је Наручилац закључио у том периоду; 

· писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор о јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише Уговор, након што му је уговор у поступку јавне набавке додељен; 

· писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског обезбеђења на која се у понуди обавезао; 

· писана исправа којом се потврђује да су Наручилац и понуђач у судском или арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних набавки или основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви. Понуђач је обавезан да у својој понуди та документа у горњем десном углу видно означи, у црвеној боји, великим штампаним словима „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


5.1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

5.1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);
2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);
3)  Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тачка 3. Закона);
4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

5.1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1. Пословни капацитет: 

Понуђач je дужан да докаже да је у претходне три календарске године од дана објављивања конкурсне документације, извршио најмање 2 (два) посла фасадерских радова на фасадама које су под заштитом Завода за заштиту споменика културе. 


2. Поседовање опреме:
Понуђач је дужан да поседује вибросто за одливање бетонских елемената у калупу.

3. Кадровски капацитет:
Понуђач је дужан да има 2 (два) радника специјализована за извођење фасадне пластике.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа, и то: 

1. Пословни капацитет: 
	Доказ за правно лице:
	- фотокопије уговора који имају за предмет фасадерске радове на фасадама које су под заштитом Завода за заштиту споменика културе
                                       или
-потврда надлежног Завода за заштиту споменика културе


	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичка лица:
	



2. Поседовање опреме: Понуђач је дужан да под пуном одговорношћу потпише Изјаву о поседовању вибростола за одливање бетонских елемената у калупу.

3. Кадровски капацитет: Понуђач је дужан да под пуном одговорношћу потпише Изјаву о оспособљености 2 (два) радника специјализована за извођење фасадне пластике.


Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.








































5.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
				

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова –Реконструкција фасаде Градске библиотеке Вршац број ЈН-03/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;




Место:_____________                                                                                  Понуђач:
Датум:_____________                             М.П.                  _____________________                                                        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 










ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
				

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова –Реконструкција фасаде Градске библиотеке Вршац број ЈН-03/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).


Место:_____________                                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                      М.П.                          _____________________                                                        

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 















                       И З Ј А В А  О

                 НАЧИНУ НАСТУПАЊА У ПОСТУПКУ


јавне набавке радова –Реконструкција фасаде Градске библиотеке Вршац број ЈН-03/2016, наступам:

I) самостално:

AI) подносимо заједничку понуду

· са следећим члановима групе:

Носилац посла:_________________________________________________

Члан групе: ____________________________________________________

Члан групе: ____________________________________________________


Уз понуду достављамо Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у складу са конкурсном документацијом.

III) са подизвођачима:

1. подизвођач ____________________________________________________

2. подизвођач ____________________________________________________




Напомена: означити начин на који се подноси понуда – заокружити ознаку: I или II или III.




ДАТУМ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

_____________________	_______________________









        ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


Пословно име или 
скраћени назив




Улица и број
[image: ][image: ]
Адреса
Место
[image: ]седишта

Општина


Матични број понуђача

Порески идентификациони број

Одговорно лице


Лице за контакт


Телефон


Телефакс


е-маил


Рачун - Банка



Овај образац попуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем. У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.

ДАТУМ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

_____________________	                                            _______________________







ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА


Пословно име или скраћени назив
[image: ]
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Улица и број

Адреса
Место
седишта

Општина


Матични број понуђача

Порески идентификациони број

Одговорно лице


Лице за контакт


Телефон


Телефакс


е-маил:


Рачун - Банка


Овај образац се доставља  у случају подношења заједничке понуде.

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.

ДАТУМ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

_____________________	_______________________






ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ


Пуно пословно име привредног субјекта

Скраћени назив

Улица и број

	Седиште
	Место



Општина



Одговорно лице

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Електронска пошта

Рачун

Банка

Матични број понуђача

Порески идентификациони број понуђача

Адреса на коју се достављају 
писмена наручиоца

Овај образац се доставља  у случају подношења заједничке понуде.

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

ДАТУМ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

_____________________	_______________________






                                               ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ


Пословно име или
 скраћени назив




Улица и број
[image: ]
Адреса
Место
седишта

Општина


Матични број понуђача

Порески идентификациони број

Одговорно лице


Лице за контакт


Телефон


Телефакс


е-маил:


Рачун - Банка

Овај образац се доставља  у случају наступа са подизвођачем.

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно
достављати. Образац копирати уколико се ангажује већи број подизвођача.

ДАТУМ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

 _____________________	                                    _______________________
               




     И З Ј А В А

        ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ





У поступку јавне набавке радова реконструкције фасаде Градске библиотеке Вршац (ЈНМВ број ЈН-03/2016), изјављујем да не наступам са подизвођачем.









Образац попуњава, потписује и оверава:

· понуђач који наступа самостално

· носилац посла из заједничке понуде, уколико група не наступа са подизвођачем

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.








ДАТУМ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

_________________________	__________________________
















Образац 1
· З Ј А В А

·  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ






__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.






*Напомена: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално, подизвођачи и сви чланови групе у заједничкој понуди.







Датум	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

_________________________	                            __________________________



















Образац 2
· З Ј А В А

· ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ


Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо, уколико нам буде додељен Уговор за радове на реконструкцији фасаде Градске библиотеке Вршац (ЈНМВ број ЈН-03/2016), у року од 8 дана од дана закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења, предати наручиоцу уз картон депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од ____% уговорене вредности без ПДВ, са клаузулом "без протеста и трошкова" на име доброг извршења посла, која ће важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница ће испуњавати све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

Уколико током важења Уговора настану околности због којих се претходно достављени инструмент обезбеђења не може искористити, обавезујемо се да ћемо на писани захтев Наручиоца, одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржини прихватљив за Наручиоца, са роком трајања 30 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.



Датум	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.

_________________________	__________________________


*Напомена наручиоца:

Наручилац захтева да Понуђач гарантује испуњење својих обавеза са 10% нето уговорене вредности, осим уколико изабрани Понуђач има негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврсан, у ком случају треба да гарантује испуњење својих обавеза са 15% нето уговорене вредности.

Пониуђач је дужан да одговарајући процентуални износ уносе у образац.












Образац 3

            ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(ЈНМВ број ЈН-03/2016)

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.
[image: ][image: ]




















Укупан износ трошкова:





Напомена:      У случају потребе табелу копирати.


Датум	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

М.П.

_________________________	__________________________






	
	



Образац 4

· З Ј А В А
· ПОСЕДОВАЊУ ВИБРОСТОЛА ЗА ОДЛИВАЊЕ
БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА У КАЛУПУ


__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)



У поступку јавне набавке радова реконструкције фасаде Градске библиотеке Вршац (ЈНМВ број ЈН-03/2016), изјављујем да поседујем вибросто за одливање бетонских елемената у калупу.
	









	ДАТУМ
	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

	
	М.П.

	_____________________
	____________________




















											Образац 5

ИЗЈАВА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ 2 (два) РАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ФАСАДНЕ ПЛАСТИКЕ


__________________________________________________________

                                   (пословно име или скраћени назив понуђача)



У поступку јавне набавке радова реконструкције фасаде Градске библиотеке Вршац (ЈНМВ број ЈН-03/2016), изјављујем да имам 2 (два) радника специјализована за извођење фасадне пластике.









               ДАТУМ	                                                                                      ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
	                                                           М.П.
_____________________	                                         ____________________
                         


















Образац 6

Јавна набавка број ЈН-03/2016

Јавна набавка радова на реконструкцији фасаде зграде Градске библиотеке Вршац
[image: ][image: ]
СПИСАК РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
[image: ][image: ]
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УКУПНО %:



*Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа са подизвођачем. У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.




ДАТУМ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
____________________	________________________








Образац 7

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА


На основу позива за подношење понуда по јавној набавкци радова на реконструкцији фасаде зграде Градске библиотеке Вршац (ЈНМВ број ЈН-03/2016), дајем понуду како следи (заокружити начин на који се подноси понуда):

	1. самостално
	2. са подизвођачем
	3. као група понуђача (заједничка понуда)

	
	
	


[image: ][image: ]
1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

Понуђач:

Седиште:

Одговорно лице /потписник уговора/:

ПИБ:

Матични број:

* попуњава понуђач уколико наступа самостално
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач:

Седиште:

Одговорно лице /потписник уговора/:

ПИБ:

Матични број:

Подизвођачи/ навести назив и 1. 
седиште свих подизвођача/ :

2.

3.

4.

* попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем
[image: ][image: ]
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА)
[image: ][image: ]
1.Понуђач – овлашћени члан групе:

Седиште:

Одговорно лице:

ПИБ:

Матични број:

2.Понуђач – члан групе:

Седиште:

Одговорно лице:

ПИБ:

Матични број:

* попуњавају чланови групе (заједничка понуда)



	         
                ПОДАЦИ О ПОНУДИ



ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
УЗ ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА

Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, детаљима из елабората за грађевинску физику, статичком прорачуну, детаљима као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
Све одредбе ових општих услова као и наведених општих описа, су саставни делови уговора склопљеног између инвеститора и извођача.
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предрачуна морају бити обухваћени понуђеним ценама извођача. Уговорене цене  су појединачне цене извођача и оне обухватају све издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скелу и оплату за извођење радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим предрачуном), воду, осветлење, погонски материјал и енергију машине, оставе за ускладиштење материјала, привремене градилишне просторије, канцеларије, радничке просторије, привремене ограде око градилишта, заштитне надстрешнице, заштитна платна на скели, ознаке упозорења и друго, режију извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, зараду извођача као и све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског производа, укључујући ту и све издатке који потичу из посебних услова рада које предвиђају норме у грађевинарству, као и услове наведене у претходна два става.
Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев ако је изричито наведено у некој позији да се известан наведен рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији.
Такође се неће признавати никаква накнада, односно доплата на уговорене цене на име повећања нормалних вредности из просечних норми у грађевинарству.
Обрачун и квалификација изведених радова вршиће се према важећим просечним нормама у грађевинарству, као и техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству, што је обавезно и за инвеститора и извођача, уколико у описима појединих позиција предрачуна не буде другачије назначено.
Исто тако обавезни су за извођача и сви описи радова из поменутих норми уколико се у опису дотичне позиције рада или у општем опису не предвиђа другачије.
Општи опис дат уз једну врсту рада и материјала обавезује извођача да све такве радове у појединим позицијама изведе по том опису, без обзира да ли се у дотичној позицији позива  на општи опис, уколико опис рада није у тој позицији другачије наведен.
Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала и неопходних радних скела. Када мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима и описима одговарајућих позиција у предрачуну радова. За сваки материјал који се уграђује, извођач мора претходно поднети надзорном органу атест на увид. У спорним случајевима у погледу квалитета материјала, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни за инвеститора и извођача. Ако извођач и поред негативног налаза Завода за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити рушење  а сва материјална штета од наредног рушења пада на терет извођача без права рекламације и приговора на рушење које у том смислу доносе инвеститор или грађевинска инспекција.
Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а инвеститор ће обуставити рад уколико извођач покуша да га употреби. Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручне квалификоване радне снаге, како је то за поједине позиције радова предвиђено у просечним нормама у грађевинарству. Извођач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта несавесног и нестручног радника. Пре почетка сваког рада руководилац градилишта је дужан да благовремено затражи од представника инвеститора потребно објашњење планова и обавештења за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом.
Ако би извођач, не консултујући инвеститора, поједине радове погрешно извео, или их извео противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање. У оваквом случају извођач је дужан да без обзира на количину извршеног посла, све о свом трошку поруши и уклони, па поново на свој терет да изведе како је предвиђено плановима, описима и детаљима, изузев ако оваквеизмене не буду преко грађевинског дневника од стране представника инвеститора одобрене. Ако извођач, неки посао, буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева доплату, уколико је то на своју руку извршио, без претходно добијеног одобрења или наређења представника инвеститора, преко грађевинског дневника.
Објекат и цело градилиште извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, WЦ јаме, рупе од скела и ограда, извођач је дужан да затрпа, набије, поравна, целу површину нивелише и то све добро да се касније не би јављала слегања.
За технички преглед и примопредају, извођач мора цео објекат и градилишну парцелу очистити од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката.
Сви прилази објекту, платои, степеништа, стазе,  као и подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти као и сва столарија и браварија, стаклене површине и све кровне површине.
Коловоз и тротоари оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају довести у исправно стање за техничкипреглед и примопредају објекта.
Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би извођач у току извођења радова учинио у кругу градилишта или суседним зградама, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање о свом трошку.
Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран за сву штету коју би нанео својим непажљивим и неодговорним радом на суседним, постојећим објектима. Уколико се појави потреба осигурања (подбетониравања и слично) темеља постојећих суседних објеката, такав рад ће инвеститор платити посебно, но једино ће извођач бити одговоран за сву штету уколико он благовремено не предузме све потребне мере за осигурање суседних објеката.
У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања појединих радова из предрачуна настале вишкове или мањкове, извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с тим што ће му се било вишак или мањак обрачунати по погодбеним ценама.
У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у предрачуну, извођач је дужан да за исте добије одобрење представника инвеститора, утврди за њих цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, који је дужан да приложи уз понуду (анализа цена).
Инвеститор има право да за специјалне радове (изолација крова, нови материјали и друго) захтева од извођача писмену гаранцију да ће изведени радови бити трајни и квалитетни.
Извођач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни другима не би наносили штету, а уколико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете, на терет кривца. У противном, трошкове за отклањање оваквих штета, сносиће сам извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и временског плана извођења појединих радова. Надзорни орган има право да захтева да извођач за нове материјале поднесе на увид узорке на основу којих ће он (надзорни орган) извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно.
Уколико је извођачу потребно да заузме ради организовања градилишта и ускладиштења материјала, поред парцеле још и суседна земљишта и тротоаре, извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних органа, односно сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно зарачунати инвеститору.
Извођач је дужан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према важећем ’’Правилнику о заштити на раду у грађевинарству’’.
Извођач је дужан да код техничког прегледа, инвеститору преда све потврде које су законом и прописима предвиђене (о постављању објекта на регулациону линију, прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу, итд.). Сви издаци око добијања ове документације падају на терет извођача.
Грађевинску књигу и грађевински дневник извођач ће водити на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће представник инвеститора свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни.
У случају погодбе по принципу ’’под кључ’’ извођач је обавезан да изврши претходну контролу количина радова датих у предрачуну.
Саставни део уговора су поред ових општих услова такође и посебни услови инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива као и комплетан елаборат техничке документације.
Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспрекорно и по детаљима пројектанта.
До предаје објекта инвеститору извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање.
Извођач је дужан да на градилиште постави за цело време изградње висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза извођача.
Све обавезе у овим општим описима извођач прихвата као саставни део уговора закљученог са инвеститором и обавезује се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације.


ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Материјал употребљен за зидање мора бити квалитетан, а израда стручна, према важећим техничким прописима и ЈУС-у.
Опека и сви остали опекарски производи који се употребљавају код извођења зидарских радова морају у свему одговарати ЈУС-у Б. Д1. 011 до Б. Д1. 015/79, Б. 01. 016, Б. Д1. 017/84, Б. Д1. 022, Б. Д1. 030/79.
Креч - у свему према ЈУС-у Б. Ц1. 020/81. 7
Цемент – у свему према ЈУС-у Б. Ц1. 009/82 и Б. Ц1. 011/82.8.
Песак – у свему према ЈУС-у Б.Б8. 040/82 и Б. Б8. 042/84.
Гипс – у свему према ЈУС-у Б. Ц1. 030.
Вода- која се употребљава за справљање малтера мора бити чиста, без икаквих органских састојака који би могли штетно да утичу на квалитет малтера и мора да одговара одредбама ЈУС-а У. М1. 058.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Све позиције изолатерских радова морају бити извршене стриктно и квалитетно на месту и према детаљу, како је пројектом предвиђено.
За извођење изолатерских радова мора се ангажовати квалификована радна снага и одговарајући алати, и набавити и прописно складиштити пре употребе, материјали, који одговарају техничким прописима, нормативима и ЈУ стандардима. 
Само ови радови који су изведени прописно и у квалитету који је прописима и пројектом предвиђен и захтеван или уобичајено очекиван, узеће се у обрачун. 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које намерава да набави и употреби при извођењу својих радова, атести морају бити издати од стране установа овлашћених за ову врсту радова, и не смеју бити старији од једне године почев од дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту. 
За оне материјале који нису дефинисани важећим југословенским стандардима извођач је дужан да прибави атесте који адекватно одговарају својој намени.
Почетак и завршетак изолатерских радова обавиће се према динамици градилишта, а извођач је обавезан да учествује у изради исте, као и да обезбеди да о свему претходно и благовремено буде обавештаван надзор. 
Гарантни рок за све уговорене позиције изолатерских радова, осим за термо и хидро изолацију равних кровова, одређује се по важећим законским прописима.
За израду термо и хидро изолације равних кровова, проходних и непроходних тераса, гарантни рок се одређује у трајању од 10 (десет) година, рачунајући од дана добијања употребне дозволе за објекат. 
Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројекту и пројектантским упутствима, детаљима, термичком прорачуну и појединачним описима радов датих уз сваку позицију на основу тога извођач ради своје детаље за извођење и описе технолошких и поступака заштите већ урађеног посла или фаза позиција радова, који су предмет увида надзора и пројектанта, али уз пуну сопствену професионалну и легалну одговорност, уколико их пројектант или наручилац радова писмено прихвате као боље решење од онога које је индицирано у пројекту и описима из пројекта. 
Извођач је у сваком случају дужан да упозори пројектанта и наручиоца, пре подношења понуде, на евентуалне недостатке у детаљима и извођачким плановима, који могу утицати на квалитет радова и сигурност објекта и у договору са њима да изврши потребне измене и то пре почетка извођења изолатерских радова. 
Скреће се посебна пажња извођачу свих изолатерских радова да строго води рачуна о следећем: 
-Изолатерски радови морају бити изведени само према технички исправним детаљима, а у складу са важећим прописима, упутствима и провереним, опробаним, исправним и устаљеним начином рада, по времену које погодује извођењу тих радова, или уз адекватну заштиту у случају наглих временских промена, или у случају да дође до непогоде, 
-Сви грађевински, занатски и други радови који претходе појединим изолационим слојевима или технолошким фазама, било да су у вези са њима, или на други начин технолошки међузависни, чије упоредно или касније извођење ствара могућност да се изолација оштети, морају се завршити пре њих, односно у одговарајућој технолошкој секвенци и то према предвиђеном усаглашеном и прихваћеном редоследу,
-Пре почетка извођења изолатерских радова мора се проверити и констатовати исправност већ извршених грађевинских, занатских и других радова, који би могли утицати на квалитет, сигурност и трајност изолатерских радова. О таквим својим могућим потребама извођач на време и у писменој форми обавештава главног извођача, који са своје стране, то и друге релевантне технолошке процедуре ставља на увид надзору пре почетка радова, који претходе изолатерским радовима,
Сви материјали предвиђени за уграђивање морају бити у сваком погледу справни. 
Неисправни материјали (оштећени, слепљени или који нису одговарајућег, прописаног квалитета).
Несмеју се складиштити, нити држати на градилишту, нити уграђивати. 
Изолатерски радови морају бити изведени тако да поједини делови и слојеви изолације, као и целокупне завршене позиције, морају у потпуности одговарати својој намени, захтевима доброг квалитета, сигурности и дуготрајности. 
Слојеви изолације не смеју се полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен процес везивања и очвршћавања. 
Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова, подлога се мора отпрашити и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа, невезаних честица прашине, евентуалних разних мрља од уља, масти, киселина и друго, уколико се не очисте и не отклоне, ове нечистоће ће образовати међуслој између подлоге и предвиђене изолације, и на тај начин спречити њихово чврсто повезивање. Осим тога, уља и масти растварају битуменске материје, те убрзавају слабљење и пропадање изолације и угрожавају њену непропустљивост. Стога, чишћење подлоге обавити, по могућности, индустријским усисивачем за прашину, а затим опрати раствором каустичне соде и воде, или неким другим ефикасним и одобреним средством. Потом, подлогу обавезно опрати водом без обзира на порекло нечистоће и на суву површину нанети основни премаз. 
Ако то није другачије предвиђено у пројекту и одговарајућој документацији, као основни премаз употребљавати хладне битуменске премазе на бази органских растварача или на бази емулзије. 
Основни премаз изводи се хладним и течним материјалом, како би премаз што боље пенетрирао у поре и у најситније шупљине у подлози. 
Након наношења хладног битуменског премаза, разређивач испари, а на подлози остале депонован танак слој битумена непромењеног састава са карактеристикама које је битумен имао још пре него што је употребљен за производњу хладног премаза. Циљ основног премаза је да продирањем у подлогу конзервира поршину конструкције. Основни премаз мора бити отпоран на промене температуре и атмосферске утицаје, не сме се изводити на температури испод +8оС, нити по кишном и влажном времену.
Наношење основног премаза извести умерено тврдом четком, како би се олакшало да ретки, течни премаз битумена испуни поре и шупљине у подлози. 
Ако је површина подлоге јако рапава, онда је потребно да се основни премаз нанесе из два до три пута сушење основног премаза под нормалним условима траје три до четири сата. 
Код хладног премаза и ако је ваздух засићен влагом ово сушење траје и до двадесетчетрии сата. Потребно је да се сваки слој основног премаза добро осуши пре него што се почне наношење следећег слоја. 
Основни премаз се може наносити и на влажну подлогу, ако се употребљавају материјали на бази емулзије. Под влажном подлогом подразумевају се оне површине које су услед атмосферских утицаја површински навлажене. Површинска влажност од атмосферских вода испари и осуши се заједно са водом из емулзије, па се на такав основни потпуно суви премаз може нанети предвиђена изолација. 
Проквашене и мокре површине (локве воде) нису погодна подлога за премазе. На таквим местима основни премаз не може да продре у одлогу и одлепиће се од површине на коју је нанет осим тога, постоји потенцијална опасност да се премаз емулзије, услед већег процента воде, распадне на саставне делове тј. на битумен и воду. 
Уколико су површине на које се наноси основни премаз на бази емулзија потпуно суве, пре наношења основног премаза треба их навлажити. 
При извођењу изолационих слојева поступити на следећи начин: 
-први слој пуних неперфорираних импрегнираних, битуменизираних, битуменом обложених или других изолационих трака полагати са преклопима ширине мин. 10 цм и лепити их врућом битуменском масом по целој дужини. 
-други слој полагати тако да наставци буду померени за мин. 50 цм. у односу на први слој, а трећи слој полагати тако да се његови преклопи помичу за мин. 10 цм. од преклопа у првом слоју
-полагање трака може се извести и тако да се сваки наредни слој помиче за 1/3 (трећину) у односу на претходни слој. 
-Извођач је обавезан да примени поступак уваљавања трака одмотавањем у наливени врући битумен. На тај начин, одмотавањем трака потискује се стално дебље наливени битуменски слој у који се трака чврсто утискује ваљком одређене тежине и то почев од средине ка крајевима по целој површини тако да ни најмањи део не остане незалепљен, као и да се спречи задржавање испод траке заробљеног ваздуха. 
-На крајевима уз ободе, у угловима и код свих продора обавезно четком превући намаз битумена испод и изнад траке. 
-Изолациона трка при полагању не сме да буде дужа од 5,00м. Траке се приликом настављања полажу са преклопима од мин. 10 цм, који се лепе, такође врућим битуменом. 
Полагање трака на наведени начин постиже се уједначеност покривања слојева, искључује се могућност набијања трака и на тај начин се смањују смићуће силе и отклања могућност стварања напрслина у слојевима и деформације на крајевима. 
Код примене трака базираних на слојевима стакленог ткива повезаног врућим високо стабилним битуменом, настављање у подручју преклопа извести заваривањем на пламену пропан гаса, на начин који је технолошки исправан. 
Први слој битуменске заварене траке положити слободно или тачкасто лепљено, на подлогу, а наредна покривна изолациона трака, уколико је предвиђена и уговорена, лепи се целом површином за први слој. Заварене траке могу се полагати и поступком заливања битуменом уколико се то предвиди и нагласи у предрчауну радова. 
Перфориране и сличне траке не морају се полагати са преклопима, већ се могу сучељавати. 
Изолације са изолационим тракама од ПВЦ-а, полиизобутитилена и слично морају се изводити са обученом радном снагом и све радити према упуту произвођача.
Све термо изолације извести у свему према прорачуну и детаљима грађевинске физике.
Јединичне цене обухватају вредност материјала који се уграђује, укључујући и отпадак ккоји се ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, помоћни материјал, радну снагу, услуге грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и плина и друго. 
Код свих позиција равних кровова мора се извршити проба на водонепропусност, тако што ће се по изради хидроизолације насути вода, обележити ниво и осматрати у року од 24х да ли се ниво смањује, односно да ли хидроизолација пушта воду. 
Почетак и крај посматрања извести у присуству надзорног органа. 
Уколико се установи пропуштање, оштећене делове заменити и поновити пробу. 
Обрачун по м2 или м1 све по просечним нормама у грађевинарству. 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Овим општим условима обухваћени су сви радови који се односе на све врсте опшивања лимом, као и израду и монтажу хоризонталних и вертикалних олука, вентилационих цеви, обраду отвора и сл.
Лимарски радови обухваћени овим условима морају бити изведени у захтеваном квалитету, по свим важећим прописима и у складу са одредбама ових услова.
Сви радови који претходе лимарским радовима морају бити у потпуности завршени, а потребан материјал допремљен по врстама и количинама на удаљеност до 50м1 од места уградње.
Израда детаља браварије и извођачких цртежа представља обавезу извођача радова.
По квалитету и димензијама лимови морају бити сагласни са одговарајућим ЈУ стандардима, а уколико ових нема, морају поседовати атесте о испитивању.
Помоћни – везивни материјали: - калај, закивци, завртњи и др. Морају, такође бити сагласни са одговарајућим одредбама важећих прописа, као и да буду од одговарајућег антикорозивног материјала или заштићени на одговарајући начин од штетних утицаја корозије.
Просечне тежине материјала за лимарске радове узимају се из каталога произвођача. Уколико их нема, тежина ће се утврдити мерењем.
Пре почетка радова извођач је дужан да усагласи своје детаље са пројектом, да провери све грађевинске елементе на које се или за које се лимарија причвршћује, као и да припреми лимарију од захтеваног материјала, која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим осталим захтевима.
За извођење радова употребиће се алуминијумски, поцинковани, бакарни лим или како је дато у пројекту.
Делови различитих метала не смеју доћи у непосредни додир, да би се спречило стварање галванских струја, корозије или других штетних утицаја.
Сви елементи за причвршћивање морају одговарати врсти лима и другим условима реалног окружења.
Састави лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним променама могу несметано да дилатирају, а да при том остану непропусни за атмосферилије.
Против штетног утицаја бетона, малтера или опеке, лимови се штите постављањем слоја непескиране тер хартије, што улази у цену позиције и неће се посебно обрачунавати.
Количине извршених радова обрачунати на следећи начин:
-опшивање венаца, назидака и атика – по м1, мерено по сољној најдужој ивици
- увале на крову по м1, мерено по осовини увале
- солбанци мерено по м1
- опшивање калканских и пожарних зидова по м2 развијене ширине, по м1, 
  мерено по ивици окапнице
- опшивање кровних лежећих прозора – по комаду
- водокотлићи, луле, вентилације и др. – по комаду
- опшивање лимом испод олука по м1, мерено по ивици окапнице
- висећи и лежећи олуци по м1, мерено по спољној ивици
- вертикалне олучне цеви по м1, мерено по осовини
- дилатације мерено по м1
Јединичном ценом обухваћени су: набавка материјала, израда елемената са уобичајеним растуром, сви помоћни и везивни материјали, алат, спољни и унутрашњи транспорт, уградња, радна скела до 2,0 м висине, заштита изведених радова до предаје инвеститору, плате и све остале дажбине.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Све позиције молерско-фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са материјалима који у свему одговарају техничким прописима, нормативима и важећим ЈУ стандардима и то у оним просторијама где је то предвиђено извођачким пројектом.
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су одговарајући према својим физичко хемијским и механичким особинама и намени, имајући у виду микро климу и друге особености предметног објекта, тј. да буду, по потреби и опторни на корозију, хидрофобни и фунгицидни.
Материјали који нису обухваћени ЈУ стандардима морају бити првокласног квалитета и за ове материјале извођач је дужан да достави одговарајуће атесте о извршеном испитивању.
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које уграђује. Атесте издаје организација која је овлашћена за ову врсту послова и они не смеју бити старији од једне (1) године рачунајући од дана издавања до дана почетка извођења радова на објекту.
Наручилац има право да, по потреби или у случају сумње, на терет извођача провери квалитет материјала, које извођач употребљава приликом извођења радова. У ту сврху извођач је обавезан да преда наручиоцу одговарајућу количину материјала који ће се испитивати.
Ако се испитивањем утврди да неки материјал не одговара траженом и уговореном квалитету, извођач је обавезан да такав материјал уклони са градилишта, одстрани лоше изведене радове и да их изведе поново, о свом трошку са и уз употребу материјала који задовољавају установљене критеријуме квалитета.
Почетак и завршетак молерско-фарбарских радова мора да буде усклађен са установљеном динамиком извођења радова на градилишту, а извођач је обавезан да учествује у изради исте, као и да појединости из таквих докумената пружи на увид надзору.

Дужина трајања гарантног рока регулисаће се уговором.
Обојене површине морају да буду чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају да буду уједначеног интензитета, без мрља. Боја мора потпуно да прекрије подлогу. Сви завршеци обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, прозорима и сл.

Наношење боје је ручно или машински – шприцањем.
Код вишеструких премаза претходни премаз мора бити потпуно сув пре него што се нанесе следећи.
Само на суве и припремљене подлоге дозвољено је наношење боје.
Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких нечистоћа, прашине и масноћа.
Креч или посебне у облику емулзија, после наношења не смеју се љуштити и морају бити отпорне на отирање према упутству произвођача, после рока за везивање могу да се бришу лаким трљањем крпом.
Дисперзивне боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити постојане на прање уколико, према упутству произвођача, после рока за везивање могу да се перу меким сунђером и водом са малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да се вода при том не обоји.
Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске и механичке утицаје, влагу и атмосферилије.
Уљане боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза употребити боје са пигментима отпорним на светлост.
Избор боја врши пројектант, наручилац радова или одговорни представник наручиоца, по договору.
Извођач је обавезан да поднесе, пре набавке материјала, тон карте за одговарајуће материјале.
Извођач је обавезан да уради пробне узорке величине 1,00х1,00 м за сваку врсту бојења и може да приступи финалном бојењу тек по добијању писмене сагласности лица одређеног да изврши избор боја. Међутим, оваква сагласност не лишава извођача одговорности за квалитет изведених радова.
Због запаљивости одређених боја, лакова и разређивача извођач се мора строго придржавати упутства произвођача како за време рада, тако и при ускладиштењу материјала, па је стога извођач обавезан да предузме све мере заштите и безбедности сходно ХТЗ прописима.
Након сваке употребе амбалажу треба прописно заклопити, а то исто важи и за празну амбалажу, која се мора уредно уклањати из радног простора.
За време извођења радова извођач је дужан да спречи да се услед непажње својих радника упрљају већ изведене друге врсте радова других извођача. У противном, извођач је обавезан да надокнади наручиоцу вредност извршених поправки на тим радовима.
Пре почетка посла извођач је дужан да писменим путем обавести надзор о свим запаженим грешкама или оштећењима већ изведених радова, после којих он почиње да ради, како би се осигурао од предузимања одговорности за затечено стање и незадовољавајући квалитет свога посла услед тога.
Код специфичних обрада специјалним бојама ’’оикос’’ и слично морају се ангажовати људи обучени за ову врсту радова.
Обрачун изведених радова извршиће се у складу са техничким условима за извођење завршених радова у грађевинарству.
У свему осталом важе одредбе техничких услова за извођење молерско-фарбарских радова у складу са ЈУС-ом У.Ф2.013 и У.Ф2.012 од 1978.год.

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Материјали
Сви радови на обради фасаде морају бити изведени стручно и квалитетно са стручном радном снагом и материјалима према одговарајућим стандардима.
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале кој ће употребити при извођењу својих радова. Атести морају бити издати од стране установа овлашћених за ову врсту радова и не смеју бити старији од једне године почев од дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем радова на објекту.
За све материјале који нису обухваћени стандардима извођач је дужан да прибави одговарајуће атесте да исти одговарају својој намени.
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама којима својим физичко-хемијским и механичким особинама одговарају.
Цемент мора да буде квалитета какав је прописан одредбама ЈУС Б.Ц1.009/82, а креч одредбама ЈУС Б.Ц1.020/81.
Вода мора да буде чиста, без хемикалија и других примеса и мора одговарати одредбама ЈУС У.М1.058/85.

Малтерисање
Малтер за малтерисање мора да одговара одредбама ЈУС У.М2.002/68 и У.М2.012/68.
Са малтерисањем почети тек када се објекат релативно слегне (након 2-3 месеца) и када се зидови потпуно осуше на одговарајућој температури.
Пре почетка малтерисања зидови морају бити чисти и суви, односно добро наквашени код малтерисања цементним малтером; ради доброг пријањања малтера, спојнице морају да буду добро очишћене и издубљене до дубине од 15 мм.
Уколико је на зидовима избила шалтра, извођач је обавезан да их пре малтерисања о свом трошку четком очисти и опере раствором соне киселине у води у размери 1:10.
Све бетонске површине, уколико се малтеришу, било да су ливене или зидане (блокови), без обзира да ли је у одговарајућој позицији наглашено, морају се претходно испрскати пачокирати ретким цементним малтером, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције.
Основни слој грунт мора добро везати за фасадне површине и за фасаду од вештачког камена. Изводи се од цементног малтера у дебљини од 20 мм, а за фасаде са завршном обрадом од племенитог малтера или бојене фасаде, основни слој се изводи од продужног малтера.
Површина основног слоја мора бити избраздана да би завршни – горњи слој могао добро да се веже за основни слој.
Фасадне акрилне или дисперзивне боје наносе се на бетонске или омалтерисане површине.
Фасадне акрилне боје наносити у два слоја помоћу четке, ваљка или апарата за прскање. За први слој боји се додаје 10% разређивача, док се други слој наноси неразређен.
Време сушења појединих слојева износи око 10 часова.

Вештачки камен
Вештачки камен је смеша цемента, дробљеног минералног агрегата и воде са додатком боје по захтеву пројектанта. На један запремински део цемента долази 2-2,5 запреминска дела дробљеног агрегата, зависно од крупноће агрегата.
Уколико се употребљава агрегат разне крупноће зрна, сви његови састојци се морају замешати у суво, потом додати прописану количину воде за добијање конзистенције малтера за израду вештачког камена.
Смеша вештачког камена наноси се у слоју дебљине 15-30 мм, зависно од завршне обраде, преко основног слоја од цементног малтера који претходно треба наквасити.
Када се завршни слој мало просуши, изглетовати га, а када се везивање потпуно заврши и завршни слој довољно отврдне (после 5-7 дана) извршити ручно завршну површинску обраду, како је предвиђено пројектом.
Завршна обрада може бити:
- пиковање
- штоковање
- санирање
- босирање
- брушење
За време великих врућина након глетовања вештачки камен треба лагано прскати чистом водом.

Квалитет радова
Пре фасадерских, морају се извести претходни радови, као што су столарски, браварски, изолације и друго.
Фасадерски радови се не могу изводити по лошем времену које би могло да утиче на квалитет изведених радова.
Све изведене површине морају бити потпуно равне, вертикалне или на местима где је предвиђено, хоризонталне, косе или обле. Углови морају бити са оштрим ивицама или облика какав је предвиђен пројектом и детаљима.
Основни слој мора да чврсто прионе за зидове, што се проверава куцањем челичном шипком на разним деловима обрађених површина. Делове који нису добро прионули извођач је обавезан да обележи и о свом трошку обије и изврши одговарајућу поправку.
Све фасадне површине било да су бојене или обрађене у вештачком камену морају бити уједначеног тона и структуре, без појаве флека и без уочљивих радних наставака. У противном, извођач је обавезан да неквалитетно изведене радове отклони о свом трошку и изведе поново у складу са захтеваним квалитетом.
Обрачун количина изведених радова извршиће се у свему према одредбама техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству, одељак ТУ ВИ.1. 




































	
ПОДАЦИ О ПОНУДИ

	ЦЕНА

Цена без ПДВ




	
	
	
	
	
	Јединична цена
	УКУПНО
	

	
	ПОЗ.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. Мере
	Количина
	Свега по Ј.М.
	СВЕГА мат+рад
	

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI= IV*V
	

	
	01-00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	01-01
	ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА
	
	
	
	
	

	
	
	Припрема градилишта, транспорт механизације и опреме на
	
	
	
	
	

	
	
	градилиште са свим потребним дозволама.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун дати паушално.
	пауш.
	1.00
	
	
	

	
	01- 01- 001
	ИЗРАДА ГРАДИЛИШНЕ ТАБЛЕ

	ком.
	                    1.00
	
	
	

	01-02
	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА МЕТАЛНЕ ЦЕВАСТЕ ФАСАДНЕ
	
	
	
	
	

	
	СКЕЛЕ
	
	
	
	
	

	
	
	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле
	
	
	
	
	

	
	
	испред уличне фасаде објекта са јутаном заштитом од
	
	
	
	
	

	
	
	прашине и израдом заштитне надстрешнице а у свему по
	
	
	
	
	

	
	
	важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити
	
	
	
	
	

	
	
	статички стабилна, анкерована за објекат и прописно
	
	
	
	
	

	
	
	уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне
	
	
	
	
	

	
	
	платформе од фосни. Гаранција и све мере ХТЗ код рада на
	
	
	
	
	

	
	
	скели преузима извођач и за то сноси одговорност. У цену
	
	
	
	
	

	
	
	урачунати спољашњи и унутрашњи транспорт, монтажу и
	
	
	
	
	

	
	
	демонтажу скеле, одржавање у току рада, поправке
	
	
	
	
	

	
	
	оштећења на зидовима. Скелу прима и преко дневника даје
	
	
	
	
	

	
	
	дозволу за употребу статичар. Користи се за све време
	
	
	
	
	

	
	
	трајања радова.
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране и
	
	
	
	
	

	
	
	демонтиране скеле заједно са радом и цевастом скелом.
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м2 вертикалне пројекције фасаде.
	м2
	214.53
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	01-00
	УКУПНО - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02-00
	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02-01
	ДЕМОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажа и уклањање постојећих спољних јединица клима
	
	
	
	
	

	
	
	уређаја са инсталацијама,са фасаде објекта са одвозом на
	
	
	
	
	

	
	
	место које одреди Инвеститор.
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по комаду.
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02-02
	ДЕМОНТАЖА ОЛУЧНИХ ВЕРТИКАЛА
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажа постојећих олучних вертикала на фасади објекта
	
	
	
	
	

	
	
	са одвозом на дозвољену депонију. Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м1.
	м1
	22.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	02-03
	ДЕМОНТАЖА ЛИМЕНЕ ОКАПНИЦЕ СА ПОКРОВНОГ ВЕНЦА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажа лимене окапнице са покровног венца и одвоз на
	
	
	
	
	

	
	
	дозвољену депонију. Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м1.
	м1
	17.50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02-04
	ДЕМ0НТАЖА НОСАЧА РАСВЕТЕ И СВЕТИЉКИ
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажа носача расвете од кованог гвожђа са фасаде
	
	
	
	
	

	
	
	објекта, 2 комада и демонтажа светиљки са одвозом на
	
	
	
	
	

	
	
	депонију.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун паушално.
	пауш.
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Јединична цена
	УКУПНО
	

	ПОЗ.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. Мере
	Количина
	Свега по Ј.М.
	СВЕГА мат+рад
	

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI= IV*V
	

	02-05
	ОБИЈАЊЕ МАЛТЕРА И ДЕМОНТАЖА ФАСАДНЕ ПЛАСТИКЕ
	
	
	
	
	

	
	СА ЦЕЛОКУПНЕ ПОВРШИНЕ ФАСАДЕ
	
	
	
	
	

	
	Пaжљиво обијaње дотрaјaлог и преживелог мaлтерa сa
	
	
	
	
	

	
	целокупне површине фaсaде. Пре обијања малтера на свакој
	
	
	
	
	

	
	врсти вученог профила остaвити добро очувaне делове
	
	
	
	
	

	
	профилaција кaо узорaкa зa ново мaлтерисaње и за узимање
	
	
	
	
	

	
	отисака и као контролни профил. Демонтажа целокупне
	
	
	
	
	

	
	пластике са фасаде. Демонтажу пластике извести пажљиво,
	
	
	
	
	

	
	финим ликорезачким алатом.Примерке сачуваних елемената
	
	
	
	
	

	
	фасадне пластике изабрати са надзорним органом и пажљиво
	
	
	
	
	

	
	демонтирати за израду модела и калупа. Пронаћи место
	
	
	
	
	

	
	анкеровања, очистити и ослободити пластику и одложити у
	
	
	
	
	

	
	градилишни магацин. Рестаурација пластике плаћа се
	
	
	
	
	

	
	посебно. У цену урaчунaти чишћење спојницa до дубине од 3
	
	
	
	
	

	
	cm, чишћење челичним четкама опеке, отпрaшивaње фaсaдa
	
	
	
	
	

	
	компримирaним вaздухом, прaње водом под притиском и
	
	
	
	
	

	
	одвоз шутa нa грaдску депонију. Обрaчун по m2 ортогонaлне
	
	
	
	
	

	
	пројекције фaсaдa, без рaзвијaњa профилa и удубљењa.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Демонтажа фасадне пластике и вучених профила
	
	
	
	
	

	
	ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	
	

	02-06-001
	рустика од широких малтерских тесаника са степенастим
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	фуговањем (око отвора ризалита), ширине 55 цм
	
	
	
	
	

	02-06-002
	рустика од широких малтерских тесаника са степенастим
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	фуговањем (око отвора средњег поља), ширине 30 цм
	
	
	
	
	

	02-06-003
	кордонски венац, висине 35 цм
	м1
	17.35
	
	
	

	02-06-004
	декоративне конзоле кордонског венца (испод прозора
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	ризалита), димензија шхв=35х35 цм
	
	
	
	
	

	
	СПРАТ
	
	
	
	
	

	
	ПРОЗОРИ РИЗАЛИТА
	
	
	
	
	

	02-06-005
	касетирано украсно поље испод прозора ризалита, димензија
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	шхв=265х65 цм
	
	
	
	
	

	
	допрозорници прозора ризалита - неканеловани коринтски
	
	
	
	
	

	02-06-006
	полукружни пиластри, 2 комада по прозору, димензија
	
	
	
	
	

	
	шхв=25х260 цм
	ком.
	4.00
	
	
	

	02-06-007
	архитрав са дентикулом и степенастим венцем изнад прозора
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	ризалита, димензија шхв=275х80 цм
	
	
	
	
	

	02-06-008
	капители изнад допрозорника прозора ризалита, 40х40 см
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОЗОРИ СРЕДЊЕГ ПОЉА
	
	
	
	
	

	02-06-008
	касетирано украсно поље (испод прозора средњег поља),
	
	
	
	
	

	
	димензија шхв=185х65 цм
	ком.
	4.00
	
	
	

	02-06-009
	профилисана деокоративна пластика око прозора средњег
	
	
	
	
	

	
	поља, 2 комада по прозору, димензија шхв=15х265 цм
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-06-010
	декоративне конзоле испод сегментног
	
	
	
	
	

	
	педимента(натпрозорника)(средње поље), димензија
	ком.
	8.00
	
	
	

	
	шхв=15х45 цм
	
	
	
	
	

	02-06-011
	сегментни педимент са дентикулом (изнад прозора средњег
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	поља), димензија шхв=200х45 цм
	
	
	
	
	

	
	ПОТКРОВНИ ВЕНАЦ
	
	
	
	
	

	02-06-012
	касетирана украсна поља испод поткровног венца, димензија
	ком.
	11.00
	
	
	

	
	шхв=100х60 цм
	
	
	
	
	

	02-06-013
	касетирана украсна поља испод поткровног венца, димензија
	ком.
	6.00
	
	
	

	
	шхв=25х70 цм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Јединична цена
	УКУПНО
	

	
	ПОЗ.
	ОПИС РАДОВА
	
	
	Јед. Мере
	Количина
	Свега по Ј.М.
	СВЕГА мат+рад
	

	
	I
	II
	
	
	III
	IV
	V
	VI= IV*V
	

	02-06-014
	декоративне конзоле поткровног венца, димензија шхв=40х60
	ком.
	18.00
	
	
	

	
	цм
	
	
	
	
	
	
	

	02-06-015
	декоративне правоугаоне конзоле поткровног венца,
	
	ком.
	29.00
	
	
	

	
	димензија шхв=30х10 цм
	
	
	
	
	
	
	

	02-06-016
	поткровни венац-горња профилација висине 30 цм
	
	м1
	17.35
	
	
	

	02-06-017
	поткровни венац-доња профилација висине 15 цм
	
	м1
	17.35
	
	
	

	
	
	Обрачун по м2 вертикалне површине фасаде.
	
	м2
	214.53
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02-00
	УКУПНО-ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	03-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	03-01
	МАЛТЕРИСАЊЕ СОКЛЕ САНАЦИОНИМ МАЛТЕРОМ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Равно мaлтерисaње сокле сaнaционим паропропусним
	
	
	
	
	

	
	
	малтером, дебљине 2  cm,  премa технолшком поступку
	
	
	
	
	

	
	
	произвођaчa. Све ивице морају бити оштре, површине равне,
	
	
	
	
	

	
	
	а профилацију извлачити лименим шаблонима. Формирати
	
	
	
	
	

	
	
	профилацију сокле на западној фасади цркве према архивској
	
	
	
	
	

	
	
	ипројектнојдокументацији. Шаблони морајубити одобрени од
	
	
	
	
	

	
	
	стране пројектанта. Соклу малтерисати у висини 1.00 м од
	
	
	
	
	

	
	
	коте поплочања платоа испред библиотеке. Обрaчун по m2
	
	
	
	
	

	
	
	ортогонaлне пројекције омалтерисане површине.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м2.
	
	
	м2
	17.73
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	03-02
	МАЛТЕРИСАЊЕ ОБИЈЕНИХ ФАСАДНИХ ЗИДОВА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Равно мaлтерисaње обијених фaсaдних зидовa изнад
	
	
	
	
	

	
	
	деловања капиларне влаге, односно изнад санационог
	
	
	
	
	

	
	
	малтера. Припремa подлоге сa попрaвком оштећених деловa
	
	
	
	
	

	
	
	и отпрaшивaњем, прскaње подлоге
	ретким цементним
	
	
	
	
	

	
	
	мaлтером 1:3, мaлтерисaње кречним или слабијим продужним
	
	
	
	
	

	
	
	малтером у два слоја, први са крупнозрним а други са финим
	
	
	
	
	

	
	
	ситнозрним песком (сејанцем) тaко дa се не примети спој
	
	
	
	
	

	
	
	између новог и стaрог мaлтерa. Све ивице морaју бити оштре
	
	
	
	
	

	
	
	ирaвне, a профилaцију извлaчити лименим шaблонимa.Венци
	
	
	
	
	

	
	
	се обавезно извлаче лименим шаблонима, тако да се добију
	
	
	
	
	

	
	
	оштре ивице и равне површине. Геровање профилације мора
	
	
	
	
	

	
	
	бити оштрих ивица. Шаблони морају
	бити одобрени
	од
	
	
	
	
	

	
	
	стране пројектанта. Мaлтер спрaвљaти од гaшеног кречa,
	
	
	
	
	

	
	
	одлежaлог 30 дaнa, и испрaним и просејaним оштрим песком.
	
	
	
	
	

	
	
	Мaлтер остaвити дa одстоји мин 20 дaнa. Обрaчун по
	m2
	
	
	
	
	

	
	
	вертикалне пројекције омалтерисане површине. Израда
	
	
	
	
	

	
	
	лимених шаблона и малтерисање венаца, обијених и
	
	
	
	
	

	
	
	президаних делова, продужним малтером 1:2:6 у два слоја са
	
	
	
	
	

	
	
	финим пердашењем и претходним отпрашивањем зидова и
	
	
	
	
	

	
	
	пачокирањем. Обрачун по м2 вертикалне пројекције фасаде
	
	
	
	
	

	
	
	без рaзвијaњa профилa, одбијања отвора и удубљењa.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м2.
	
	
	м2
	196.80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	Јединична цена
	УКУПНО
	

	
	ПОЗ.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. Мере
	Количина
	Свега по Ј.М.
	СВЕГА мат+рад
	

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI= IV*V
	

	03-03
	МАЛТЕРИСАЊЕ ВЕНАЦА И УКРАСНИХ ПОЉА
	
	
	
	
	

	
	
	Израда лимених шаблона и малтерисање венаца и
	
	
	
	
	

	
	
	извлачење профилација на фасади, продужним малтером
	
	
	
	
	

	
	
	1:2:6  у два слоја са финим пердашењем и претходним
	
	
	
	
	

	
	
	отпрашивањем зидова и пачокирањем. Венци се обавезно
	
	
	
	
	

	
	
	извлаче лименим шаблонима, тако да се добију оштре ивице
	
	
	
	
	

	
	
	и равне површине. Геровање профилације мора бити оштрих
	
	
	
	
	

	
	
	ивица. Мaлтер спрaвљaти од гaшеног кречa, одлежaлог 30
	
	
	
	
	

	
	
	дaнa, и испрaним и просејaним оштрим песком. Шаблони
	
	
	
	
	

	
	
	морају бити одобрени од стране пројектанта.
	
	
	
	
	

	
	
	ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	
	

	03-03-001
	Профилација малтерски тесаника са степенастим фуговањем
	
	
	
	
	

	
	(око отвора ризалита) ширине 55 цм. Обрачун по комаду.
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	03-03-002
	Профилација малтерски тесаника са степенастим фуговањем
	
	
	
	
	

	
	(средње поље) ширине 30 цм. Обрачун по комаду.
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	03-03-003
	Кордонски венац, висине 35 цм, обрачун по м1.
	м1
	11.67
	
	
	

	
	
	СПРАТ
	
	
	
	
	

	
	
	ПРОЗОРИ РИЗАЛИТА
	
	
	
	
	

	03-03-004
	касетирано украсно поље испод прозора ризалита, димензија
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	шхв=265х65 цм. Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	
	допрозорници прозора ризалита - неканеловани коринтски
	
	
	
	
	

	03-03-005
	полукружни пиластри, 2 комада по прозору, димензија
	
	
	
	
	

	
	
	шхв=25х260 цм
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	
	ПРОЗОРИ СРЕДЊЕГ ПОЉА
	
	
	
	
	

	03-03-006
	касетирано украсно поље (испод прозора средњег поља),
	
	
	
	
	

	
	димензија шхв=185х65 цм
	ком.
	4.00
	
	
	

	03-03-007
	профилисана деокоративна пластика око прозора средњег
	
	
	
	
	

	
	поља, 2 комада по прозору, димензија шхв=15х265 цм
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПОТКРОВНИ ВЕНАЦ
	
	
	
	
	

	03-03-008
	касетирана украсна поља испод поткровног венца, димензија
	ком.
	11.00
	
	
	

	
	шхв=100х60 цм
	
	
	
	
	

	03-03-009
	касетирана украсна поља испод поткровног венца, димензија
	ком.
	6.00
	
	
	

	
	шхв=40х60 цм
	
	
	
	
	

	03-03-010
	поткровни венац-горња профилација висине 30 цм. Обрачун
	м1
	17.73
	
	
	

	
	по м1.
	
	
	
	
	

	03-03-011
	поткровни венац-доња профилација висине 15 цм. Обрачун по
	м1
	17.73
	
	
	

	
	м1.
	
	
	
	
	

	
	
	АТИКА
	
	
	
	
	

	03-03-012
	украсна поља на атици (недостајући елементи) према
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	архивској документацији (димензија шхв=365х80 цм)
	
	
	
	
	

	03-03-013
	Натпис на атици "ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА" према архивској
	ком.
	1.00
	
	
	

	
	документацији, димензија 700х45 цм.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	03-00
	УКУПНО-ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Јединична цена
	УКУПНО
	

	ПОЗ.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. Мере
	Количина
	Свега по Ј.М.
	СВЕГА мат+рад
	

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI= IV*V
	

	04-00
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ УСЛОВИ:
	
	
	
	
	

	
	Извођач је обавезан да изврши све радове из ове нормне
	
	
	
	
	

	
	групе, комплетно, како је прецизирано описима појединих
	
	
	
	
	

	
	позиција, општим условима, нормама ТУ.ВИИИ.
	
	
	
	
	

	
	ЈУС.Б.Ц1.О30, Б.Ц8.030, Б.Ц8.532, Б.Ц1.035.и техничким
	
	
	
	
	

	
	прописима. Тачно према пројекту.
	
	
	
	
	

	
	У цену одговарајућих позиција (или распоређено) урачунати
	
	
	
	
	

	
	су и следећи радови, заједно са материјалом, без посебних
	
	
	
	
	

	
	напомена у тексту:
	
	
	
	
	

	
	- Обележавање, снимање и преношење мера за потребе
	
	
	
	
	

	
	радова
	
	
	
	
	

	
	- Израда узорака.
	
	
	
	
	

	
	- Довођење подлоге у исправно стање.
	
	
	
	
	

	
	- Израда, постављање, премештање и демонтажа скела за
	
	
	
	
	

	
	потребе радова према ГН.601
	
	
	
	
	

	
	- Градилишни транспорт.
	
	
	
	
	

	
	Обрачун се врши према снимљеној количини изведених
	
	
	
	
	

	
	радова.



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-01
	ИЗРАДА И МОНТАЖА НОВЕ ОРНАМЕНТАЛНЕ ПЛАСТИКЕ
	
	
	
	
	

	
	ФАСАДНИХ ЕЛЕМЕНАТА
	
	
	
	
	

	
	Израда и монтажа нове орнаменталне пластике фасадних
	
	
	
	
	

	
	елемената, пластику армирати, рабицирати, поставити анкере
	
	
	
	
	

	
	за уградњу и излити од гипсног малтера. по завршеном
	
	
	
	
	

	
	изливању и делимичном сушењу све површине и ивице фино
	
	
	
	
	

	
	обрусити." Обрачун по комаду изведене позиције.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	
	

	04-01-001
	декоративне конзоле кордонског венца (испод прозора
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	ризалита), димензија шхв=35х35 цм
	
	
	
	
	

	
	СПРАТ
	
	
	
	
	

	
	ПРОЗОРИ РИЗАЛИТА
	
	
	
	
	

	04-01-002
	архитрав са дентикулом и степенастим венцем изнад прозора
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	ризалита, димензија шхв=275х80 цм
	
	
	
	
	

	04-01-003
	капители изнад допрозорника прозора ризалита, 40х40 см
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОЗОРИ СРЕДЊЕГ ПОЉА
	
	
	
	
	

	04-01-003
	декоративне конзоле испод сегментног
	
	
	
	
	

	
	педимента(натпрозорника)(средње поље), димензија
	ком.
	8.00
	
	
	

	
	шхв=15х45 цм
	
	
	
	
	

	04-01-004
	сегментни педимент са дентикулом (изнад прозора средњег
	ком.
	4.00
	
	
	

	
	поља), димензија шхв=200х45 цм
	
	
	
	
	

	
	ПОТКРОВНИ ВЕНАЦ
	
	
	
	
	

	04-01-005
	декоративне конзоле поткровног венца, димензија шхв=40х60
	ком.
	18.00
	
	
	

	
	цм
	
	
	
	
	

	04-01-006
	декоративне правоугаоне конзоле поткровног венца,
	ком.
	29.00
	
	
	

	
	димензија шхв=30х10 цм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-00
	УКУПНО-ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	Јединична цена
	УКУПНО
	

	
	ПОЗ.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. Мере
	Количина
	Свега по Ј.М.
	СВЕГА мат+рад
	

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI= IV*V
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-01
	ОЛУЧНЕ ВЕРТИКАЛЕ
	
	
	
	
	

	
	
	Набавка материјала, транспорт и постављање олучних
	
	
	
	
	

	
	
	вертикала од поцинкованог лима д=0.55 мм, р.ш. до 50 цм. на
	
	
	
	
	

	
	
	фасади објекта. Олучне вертикале урадити по узору на
	
	
	
	
	

	
	
	постојеће демонтиране.
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м1.
	м1
	22.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	05-01
	ЛИМЕНА ОКАПНИЦА НА ПОКРОВНОМ ВЕНЦУ
	
	
	
	
	

	
	
	Нaбaвкa материјала и опшивaње покровног венцa
	
	
	
	
	

	
	
	поцинкованим лимом d=0,55mm сa зaм штрaфтом испод лимa
	
	
	
	
	

	
	
	и сa претходном угрaдњом свих пaкни. Свa спaјaњa
	
	
	
	
	

	
	
	двоструким стојећим шaвовимa, свa летовaњa min.70%-ним
	
	
	
	
	

	
	
	кaлaјем a свa причвршћивaњa месингaним зaвртњимa и
	
	
	
	
	

	
	
	бaкaрним хaфтеримa. Ценом обухвaтити сaв ситaн и
	
	
	
	
	

	
	
	потрошни мaтеријaл. Обрaчун по m1 постaвљеног лима, р.ш.
	
	
	
	
	

	
	
	до 50цм.
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м1.
	м1
	17.50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	05-00
	УКУПНО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	06-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	06-01
	БОЈЕЊЕ И ГЛЕТОВАЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА
	
	
	
	
	

	
	
	Бојење и глетовање фасадних зидова са орнаменталном
	
	
	
	
	

	
	
	пластиком и вученим профилима силикатном бојом по
	
	
	
	
	

	
	
	упутству произвођача у два тона, која одреди надзор
	
	
	
	
	

	
	
	Покрајинског завода за заштиту споменика културе. Зидове
	
	
	
	
	

	
	
	глетовати глет масом по упутству произвођача боје. Пре
	
	
	
	
	

	
	
	бојења, зидове ошмирглати и опајати. Боју нанети у два слоја
	
	
	
	
	

	
	
	тако да пре бојења све малтерисане површине морају бити
	
	
	
	
	

	
	
	суве а наношење другог слоја се изводи тек када се први слој
	
	
	
	
	

	
	
	осуши. обрачун по м2 вертикалне ппојекције фасаде
	
	
	
	
	

	
	
	Обрачун по м2.
	м2
	214.53
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	06-02
	
ФАРБАЊЕ ФАСАДНИХ ДРВЕНИХ ПОРТАЛА-ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Рестаурација-фарбање фасадних портала у приземљу који се
	
	
	
	
	

	
	
	не мењају израђених од пуног профилисаног дрвета,
	
	
	
	
	

	
	
	полукружно завршених са горње стране. Са крила пажљиво
	
	
	
	
	

	
	
	скинути наслаге и боје до чистог дрвета. Чишћење извести
	
	
	
	
	

	
	
	хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и
	
	
	
	
	

	
	
	профилација не оштете. Портале пребрусити фином
	
	
	
	
	

	
	
	шмирглом и бојитилазурном бојом три путаса додатком лака,
	
	
	
	
	

	
	
	по избору и упутству пројектанта. Обрaчун по комaду.

	
	
	
	
	

	
	
	излог ризалита, димензија 210х400 цм
	ком.
	1.00
	
	
	

	
	
	излог средњег поља, димензија 145х400 цм
	ком.
	3.00
	
	
	

	
	
	
	
	Јединична цена
	УКУПНО

	ПОЗ.
	ОПИС РАДОВА
	Јед. Мере
	Количина
	Свега по Ј.М.
	СВЕГА мат+рад

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI= IV*V

	
	
	
	
	
	

	06-03
	ФАРБАЊЕ ФАСАДНИХ ДРВЕНИХ ПРОЗОРА-СПРАТ
	
	
	
	

	
	Рестаурација-фарбање фасадних двокрилних двоструких
	
	
	
	

	
	прозора на спрату израђених од пуног профилисаног дрвета.
	
	
	
	

	
	Са крила пажљиво скинути наслаге и боје до чистог дрвета.
	
	
	
	

	
	Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да
	
	
	
	

	
	се дрво и профилација не оштете. Портале пребрусити
	
	
	
	

	
	фином шмирглом и бојити лазурном бојом три пута са
	
	
	
	

	
	додатком лака, по избору и упутству пројектанта. Обрaчун по
	
	
	
	

	
	комaду.
	
	
	
	

	
	прозори ризалита, димензија 180х240 цм
	ком.
	2.00
	
	

	
	прозори средњег поља, димензија 130х240 цм
	ком.
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-00
	УКУПНО - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО без ПДВ а у РСД 

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	01-00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	02-00
	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	
	
	
	

	03-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	04-00
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	06-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
УКУПНО (у РСД без ПДВ):
	

	

ПДВ:
	

	УКУПНО (у РСД са ПДВом):
	



	УКУПНО (у РСД са ПДВом) СЛОВИМА :







	II - Начин плаћања
	_______ дана по пријему оверене  привремене ситуације на 30 календарских дана од стране надзорних органа и по окончаној ситуацији овереној од стране надзорних органа у прописаним роковима.
Наручилац искључује могућност боило каквог авансног плаћања

	III- Рок извођења радова
	_______ дана (најдуже 80 радних дана), од дана сачињавања записника о увођењу извођача у посао.

	IV - Проценат радова које врши подизвођач
	____ %.

	V – Гарантни рок
	______ месеца (најмање 24 месеца), рачунајући од дана записнички
Извршене примопредаје радова

	VI - Опција понуде
	_____ дана (минимум 80 дана) од дана отварања понуда


       VI

         МОДЕЛ УГОВОРА



Понуђачи су дужни да потпишу и овере печатом последњу страну модела уговора. Уколико то не учине, њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
[image: ]


МОДЕЛ УГОВОРА


Закључен дана _______ 2016. године, између:


1. Градска библиотека Вршац, са седиштем у Вршцу, улица Светосавски трг 2, матични број: 08044805, шифра делатности 9101, ПИБ: 100515272, (у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Даринка Михајловић 

2. ______________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _________________________ број _____, матични број:  _______________________, ПИБ: ____________________, рачун бр. _______________________ код пословне банке __________________________, кога заступа ____________________________________, (у даљем тексту: Давалац услуге) 
·  Ако је понуда са подизвођачем
Давалац услуге је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу / подизвођачима:
1.____________________________________ са седиштем у ________________________, улица ____________________ број ________,  матични број: ______________________, ПИБ:  _________________________, који ће извршити  ________________% од укупно уговорене вредности, а што се односи на _______________________________________.
Давалац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за извршење уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 
· Ако је заједничка понуда:
Давалац услуге заједнички наступа са: 

1.  ______________________________________ из _______________________________ улица ____________________________ бр.______ матични број: ___________________ ПИБ: _______________, кога заступа ___________________________________________
(у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују: 
-да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12 и „Службени гласник РС“ број 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН-03/2016, чији је предмет набавка радова - Реконструкција фасаде Градске библиотеке Вршац; 
-да је Давалац услуге доставио понуду, број _______________ од ___.___2016. године и 
-да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број ______ од _______2016. Године
које су саставни део овог уговора.


ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији фасаде Градске библиотеке Вршац, Вршац, Светосавски трг 2, и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 3.

За вршење права и обавеза УГОВОРНИХ СТРАНА из овог Уговора, НАРУЧИЛАЦ је обавезан:

· да  именује  надзорни орган  одговарајуће стручне спреме и радног искуства за предметне

радове  и да један примерак  акта достави ИЗВОЂАЧУ пре увођења у посао,
· да на уговорени дан уведе ИЗВОЂАЧА у посао и о томе сачини Записник, који треба да потпишу овлашћена лица УГОВОРНИХ СТРАНА,
· да обезбеди основне услове за рад: снабдевање водом, електричном енергијом, као и да обезбеди неопходну документацију у виду законом предвиђених одобрења и пријава радова.

· да плати уговорену цену, по привременој ситуацији на 30 календарских дана и по окончаној ситуацији овереној од стране надзорних органа у прописаним роковима. 

Члан 4.

Наручилац радова обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови врше према одобрењу и пројектно-техничкој документацији; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; контролу и оверу количина изведених радова; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља техолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 5.

Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе учињене у циљу испуњавања уговорених обавеза.


ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/2012, 42/2013-

одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013 –одлука УС), а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, осим радова за које ангажује подизвођаче, а према достављеној понуди.



Члан 7.

За уредно испуњење обавеза по овом Уговору, поред наведеног у члану 2. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку:

организује радове и успостави ред по свим правилима струке који обезбеђује успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова, лица на раду као и трећих лица;

да устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза, ИЗВОЂАЧА по овом Уговору, да води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста извршених анализа грађевинског материјала и на тој основи оформи и одржава редован систем извршења по захтевима НАРУЧИОЦА по правилима струке;

да надзорним органима обезбеди и стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди услове за уредно вршење надзора на градилишту.

Члан 8.

ИЗВОЂАЧ има обавезу повећане опрезности и дужан је да се, поред обавеза из претходног члана, придржава и следећих посебних обавеза:

· да предузме све нужне мере за обезбеђење противпожарне заштите, заштите на раду, заштите од продора воде у објекат,заштите од провале и заштите пролазника

· да у свему следи инструкције надзорног органа и

· да све површине које користи за извођење радова, а које је оштетио у току радова доведе у првобитно стање,

· да у случају наношења штете суседним објектима, о свом трошку све доведе у првобитно стање.


ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

ИЗВОЂАЧ је дужан да отпочне са радовима најкасније у року од 8 дана од дана пријаве радова, под условом да наручилац изврши своју обавезу из члана 3. овог Уговора. У противном рок за завршетак радова ће се продужити за онолико времена колико је закаснио наручилац радова.



РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Сви рокови за извођење радова по овом Уговору рачунају се од дана сачињавања записника о увођењу ИЗВОЂАЧА у посао.

[bookmark: _GoBack]ИЗВОЂАЧ се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ________ радних дана, сходно усвојеној понуди ИЗВОЂАЧА из члана 1. овог Уговора.

Извођач је дужан да организује радове тако да не омета редовне активности и функционисање Градске библиотеке Вршац. Извођач је дужан да радове изврши по унапред договореној динамици са одговорним лицем наручиоца.


Динамику извођења радова направиће извођач пре почетка извођења радова, уз сагласност НАРУЧИОЦА.

ЦЕНА УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

	Наручилац се обавезује да Извођачу плати на име цене за све радове из овог уговора износ од ________ динара (словима: __________________________________ ) без ПДВ-а, односно ________ (словима: ____________________________________ ) са ПДВ-ом.  

Цена радова из члана 11. става 1. овог уговора је фиксна и не може се накнадно мењати.

Н А Ч И Н  П Л А Ћ А Њ А

Члан 12.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати део уговорене цене након службеног пријема оверене привремене ситуације на 30 дана и остатак уговорене цене након службеног пријема окончане ситуације, у законском року.

Наручилац искључује могућност авансног плаћања.


СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА


Члан 13.

Извођач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу уз картон депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од ________  из члана 11. став 1. овог уговора, са клаузулом "без протеста и трошкова" на име доброг извршења посла која ће важити најмање 30 дана дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

Уколико током важења Уговора настану околности због којих се претходно достављени инструмент обезбеђења не може искористити, Извођач се обавезује да на писани захтев Наручиоца, одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржини прихватљив за Наручиоца, са роком трајања 30 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Члан 14.

Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Средство финансијског обезбеђења из члана 13. овог уговора чини саставни део уговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Гарантни рок за изведене радове износи ________ месеци, рачунајући од дана записнички извршене примопредаје радова.

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке који су настали због тога што се извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун извођача.

НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 16.

Ако Извођач закасни са извођењем радова или са предајом објекта наручилац може да за сваки дан закашњења наплати казну у износу од 2 ‰ (два промила) од укупне вредности уговорених радова.
Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Извођач плаћа наручиоцу може да износи највише 5% уговорене цене радова.

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Уколико би услед закашњења Извођача за Наручиоца настала штета у већем износу од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду целог износа штете.


ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 17.

Извођач радова је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин.


ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.

Примопредаја изведених радова између уговорних страна извршиће се у року од 10 дана након завршетка радова.

О примопредаји изведених радова, води се записник.

Примопредају радова врши комисија састављена од председника и два члана, од којих су председник и један члан из реда наручиоца, а други члан из реда извођача радова.

Раду комисије за примопредају може присуствовати и лице коме је био поверен стручни надзор над извођењем радова. Њему припада право да даје потребна обавештења ради успешног рада комисије.

У наведеном записнику констатује се да ли је и како Извођач извршио уговорене обавезе. Записник потписују председник и чланови комисије, као и лице коме је био поверен

стручни надзор над извођењем радова.

Одговорно лице наручиоца дужно је да својим потписом потврди рачун и друга документа потребна за плаћање, да прати средство финансијског обезбеђења, а лице именовано за председника комисије да сачини извештај о реализацији уговора и да извештај о реализацији уговора достави одговорном лицу наручиоца и службенику за јавне набавке.

Члан 19.

Извођач је дужан да по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте, очисти градилиште од отпадака и уреди га на начин одређен инвестиционом техничком документацијом.

Члан 20.

За све што није овим Уговором предвиђено примењиваће се важећи прописи из грађевинарства и Закон о облигационим односима.


ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.

Уговорне стране су се сагласиле да спорове који би проистекли из овог Уговора решавају спразумно, а уколико то настојање не доведе до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 22.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по 3 (три) примерка.



ИЗВОЂАЧ	НАРУЧИЛАЦ

________________________	________________________

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.   
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